{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["跨境电商","直播电商"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"跨境电商","index":0,"n_rows":120,"n_cols":8,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,2,6],[6,0,6,5],[7,0,7,6],[56,0,56,5],[57,0,57,6],[58,1,63,1],[65,1,67,1],[68,1,75,1],[77,0,77,5],[78,0,78,6],[79,1,81,1],[82,1,87,1],[89,0,89,5],[90,0,90,6],[91,1,94,1],[95,1,99,1],[100,1,102,1],[103,0,103,5],[104,0,104,6],[112,0,112,5],[113,0,113,6],[118,0,118,5],[119,0,119,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["跨境电商一体化工作站建设报价清单"]
["序号","服务（项目）名称","费用构成","数量","单位","单价（元）","总价（元）","备注"]
["一、拆除部分"]
[1,"墙面拆除","原墙皮铲除、墙面打磨",150,"平方"]
[2,"地面拆除","原地面拆除",157,"平方"]
[3,"吊顶拆除","原吊顶拆除",157,"平方"]
["小计：",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["二、改造部分"]
[1,"墙面粉刷","1、基层处理\n2、墙面打磨\n3、901胶混合腻子批刷乳胶漆两遍",130,"平方"]
[2,"石膏板吊顶","1、全丝杆天棚吊筋φ8\n2、装配式轻钢龙骨、配套专用龙骨、扣件\n3、9.5mm厚石膏板吊顶，顶部开槽\n4、板面钉眼封点防锈漆\n5、自粘胶带\n6、满批腻子、白色乳胶漆三遍",115,"平方"]
[3,"弧形地台","1、钢架焊接地台底座\n2、面铺12mm多层板，水泥混凝土找平\n3、定制灰色地砖铺贴，侧面瓷砖包边",1,"项"]
[4,"顶部弧形格栅吊顶","1、Φ8mm热镀锌吊杆@<1000mm \n2、（金属板专用龙骨）主龙骨(CS50*25*1.2)@<1000mm ， 次龙骨(CB50*25*0.6)@400~600mm\n3、50mm*100mm木色烤漆铝方通\n4、同材质收边条",7,"平方"]
[5,"铝方通吊顶以上顶面无机涂料","1、天棚喷三遍黑色涂料",10,"平方"]
[6,"多媒体讲台","定制异形木结构烤漆讲台，含教学一体机底座",1,"个"]
[7,"新建跨境商品选品区隔墙","1、龙骨材质： 优质连续热镀锌钢板带，规格与厚度：天地龙骨（U型龙骨）厚度 ≥ 0.8mm,竖向龙骨（C型龙骨）、贯通龙骨（减震龙骨）厚度 ≥ 0.6, mm。\n2、 石膏板单层石膏板隔墙：板材厚度 ≥ 12mm。",16,"平方"]
[8,"新建大屏隔墙","1、 骨架采用高强度铝合金主龙骨，表面银白色粉末喷涂。天地龙骨、横撑龙骨为同系列配套型材。\n2、边框为极窄式铝合金边框，，颜色与骨架一致。\n3、骨架及连接件均做防腐防锈处理。\n4、外封阻燃多层板\n5、隔墙顶部预留600mm宽通长条形通风百叶，并内置可拆卸防尘网。结构设计确保承重安全。背面设隐蔽式检修门。隔声量不低于35dB。\n",21,"平方"]
[9,"墙面美工","1、定制雕刻造型\n2、定制画面\n3、定制立体雕刻字",1,"项"]
[10,"大屏处蓝色软包","1、木龙骨基层(刷防火涂料)\n2、9mm厚阻燃板基层\n3、蓝色皮革软包(定制),钝角处理",10,"平方"]
[11,"木饰面墙面","1、墙面轻钢龙骨\n2、9mm阻燃板封面\n3、定制木质条纹饰面、内嵌黑色装饰条\n4、基层板刷防火涂料",50,"平方"]
[12,"阶梯","1、内部采用钢框架结构体系，确保整体刚度和稳定性。所有焊缝质量等级不低于三级。焊缝应饱满、均匀，无夹渣、气孔、咬边、未焊透等缺陷。 结构与地面及原建筑结构（墙体、柱）的连接应采用化学锚栓或预埋件方式，确保连接可靠。。\n2、踏步采用3mm厚钢板作为底板，上铺多层板，踏步立板可采用与踏步板相同材质，厚度不低于 3mm。 单级踏步高度与踏面宽度符合人体工程学\n3、混凝土浇阶梯面层",65,"平方"]
[13,"地面铺设","1、地面水泥找平，1:3 干硬性水泥砂浆结合层，素水泥浆一道，20 厚 1:3 水泥砂浆保护层\n2、灰色地砖铺设\n3、完工后成品保护",157,"平方"]
[14,"礼堂椅","1、定制黑色礼堂椅\n2、软包型，内部高回弹海绵（密度≥35kg/m³），外包阻燃面料（B1级防火）\n3、 核心部件：采用高强钢制蜗簧回转机构。\n4、扶手材质：实木（如榉木），功能：配书写板支座。\n5、骨架/框架材料：优质冷轧钢板工艺：二氧化碳保护焊，焊接牢固；表面经酸洗磷化处理后，采用静电喷塑（环氧聚酯粉末），涂层均匀，附着力强，耐腐蚀。\n6、安全与环保标准：防火标准： 所有面料、海绵、木材均需符合国家B级。环保标准：板材甲醛释放量需符合 E1级；油漆涂料需符合环保要求，无重金属超标。结构安全： 整体结构稳固，无尖锐棱角。承重能力：静态负载需 ≥1000N（约100公斤）持续10分钟无永久变形。",57,"个"]
[15,"吸顶空调","1、环形出风嵌入式室内机，MDV-D140Q4/BP3N1-EF",2,"台"]
[16,"双风扇外机","MDV-260W/DSN1-FIT(E1)",1,"台"]
[17,"标配线控器",null,2,"台"]
[18,"分歧管",null,2,"套"]
[19,"冷媒铜管","Φ6.4*0.8",10,"米"]
[20,"冷媒铜管","Φ9.5*0.8",10,"米"]
[21,"冷媒铜管","Φ15.9*1.0",35,"米"]
[22,"冷媒铜管","Φ19.1*1.0",5,"米"]
[23,"冷媒铜管","Φ28.6*1.0",8,"米"]
[24,"冷媒铜管保温套","Φ6.4*13",8,"米"]
[25,"冷媒铜管保温套","Φ9.5*13",10,"米"]
[26,"冷媒铜管保温套","Φ15.9*13",20,"米"]
[27,"冷媒铜管保温套","Φ19.1*1.0",5,"米"]
[28,"冷媒铜管保温套","Φ28.6*19",8,"米"]
[29,"铜管配件",null,1,"式"]
[30,"冷凝排水管含保温","Φ25*0.9",20,"米"]
[31,"屏蔽信号线","RVVP2*0.75mm2",60,"米"]
[32,"ABS定制出风口","普通百叶",2,"套"]
[33,"ABS定制回风口（带回风滤网）","普通百叶",2,"套"]
[34,"其它零散辅材","吊杆，抱箍，帆布,电工胶带,组合膨胀,胶水,减震垫,扎带,角铁，银焊条，填充冷媒剂，冷冻油，氧气，氮气，乙炔等",1,"项"]
[35,"安装费",null,1,"项"]
[36,"设备调试费",null,1,"项"]
[37,"空调检修口","1、成品铝合金检修口\n2、四周吊杆及角钢加固",1,"个"]
[38,"木质门","1、定制0.9m*2.2m木饰面门\n2、成品木饰面装配板门扇、门楣\n3、木饰面成品装配板门套\n4、木龙骨、十二厘板门套基层、基层防火漆三遍\n5、不锈钢合页\n6、不锈钢执手锁\\门吸\\隔音防撞条",4,"樘"]
[39,"装饰画","内部成品装饰画",2,"个"]
[40,"黑板","1、绿板的尺2000mm×4000mm，\n2、绿板采用0.3-0.4mm厚的镀锌钢板，表面喷涂耐磨绿色环保漆，具有抗腐蚀、抗冲击、低反光特性，书写流畅且粉尘少，\n3、电泳铝合金边框（壁厚≥1.2mm）和ABS工程塑料包角，提升耐用性与美观性",1,"块"]
[41,"黑板处木色软包","1、木龙骨基层(刷防火涂料)\n2、9mm厚阻燃板基层\n3、木色皮革软包(定制),钝角处理",8,"平方"]
[42,"玻璃围挡","定制12mm加厚玻璃，底部不锈钢围挡",1,"项"]
[43,"化妆台","成品采购",1,"个"]
[44,"定制衣物柜","定制木结构烤漆衣柜",1,"个"]
[45,"跨境选品区—玻璃门","1、定制1.5m*2.2m双开12mm钢化普白玻璃门\n2、不锈钢门套\n3、定制玻璃装饰膜",1,"套"]
[46,"跨境选品区—木纹展示柜定制展示柜","1、定制阶梯木结构展示柜，规格：2.4m*1.6m*1.15mH\n2、部分面贴美工画面",1,"个"]
[47,"跨境选品区—靠墙展柜","1、定制木结构异形白色烤漆展示台，规格：3m*3.4m\n2、部分面贴美工画面",1,"个"]
[48,"跨境选品区—满墙展柜","1、定制木结构异形白色烤漆展示台，规格：5m*3.4m\n2、部分面贴美工画面",1,"个"]
["小计："]
["三、多媒体部分"]
[1,"LED屏","P1.5 LED显示屏，1、像素间距：≤1.53mm，像素密度≥422753点/㎡；\n2、模组尺寸：320mm*160mm；\n3、灯管寿命与测试：≥100000H,灯芯波长误差在±1nm以内，亮度误差3%以内，灯珠冷热冲击与漏电流，-55-132℃各30分钟400次，光电特性及表面构造正常，点亮正常，反向电压Vr=12V，漏电流0.1uA，通过灯珠推力与手掌怕打调整平整度测试；\n4、屏体亮度：≥600cd/㎡；\n5、防护等级： IP54；\n6、整屏的平整度：≤0.08 mm；\n7、反光试验：屏体模组表面墨色一致，反光率＜1%，不反射环境光\n8、可视角度：水平和垂直≥175°\n9、像素中心距相对偏差与垂直及水平相对偏差：≤1%；\n10、电源平均效率：功率不小于95%，转换率不小于90%；\n11、亮度均匀性：≥99%；\n12、校正：支持单点亮度/颜色较正，屏体拼缝亮线和暗线校正，校正数据可保存和回读，更换单元板后可自动校正数据；\n13、屏幕图像：SJ/T11590-2016图像主观质量等级为优级，可显示二维、三维动画节目、图形图像及视频信号，可播放3D视频；\n14、防紫外线测试：符合ISO-4982检测要求，通过GB/T14522-2008紫外光老化试验标准；\n15、屏幕：微波辐射功率密度≤5W/㎡ ，防电离辐射≤0.1mR/h；\n16、节能设计：支持动态节能，根据周围的环境自动调节屏体亮度功能，具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能80%以上，睡眠模式黑屏功率≤15W/㎡；\n17、机械强度：箱体抗拉强度＞200Mpa，屈服强度＞150Mpa，硬度＞70HBS， 模组＞35Mp；\n18、PCB：全集成,电流分布均匀，功耗小，散热快，采用FR-4材质，灯驱合一技术；\n19、色度均匀性：＜±0.001 Cx Cy之内；\n20、对比度：静态 ≥10000：1，动态 ≥500000：1\n21、视觉与工艺：LED显示屏 VICO指数≤0.91，插头和插座的连接无误插危险，棱缘和拐角，所有的边缘和棱角不会伤及使用者；\n22、HDR显示：符合VESA（视频电子标准协会）HDR认证规范，符合CESI/TS008-2016（HDR显示认证技术规范）；\n23、安全防护功能：具有防潮，防尘，防腐蚀，防虫，防静电，抗震10级，防火CLASS2等级，防高温，防电磁干扰，抗雷击，抗UV≥10级，模组供电接口采用4P接插头，预防接错短路，具有实时监控温度，烟雾，温升等安全隐患故障报警功能；\n24、色温：0K-30000K可调；\n25、色域：ColorSpace≥125%，符合 NTSC色域标准\n26、灰度等级：16Bit；\n27、刷新频率：≥3840Hz；\n28、像素失控率：Pz≤3*104,无连续失控点；\n29、噪音：屏体为中心半径1.5米范围内，要求≤1DB；\n30、蓝光危害与EMC等级：中心蓝光亮度≤0.35W.m-2.sr-1，符合肉眼观看IEC/TR 62778和GB/T 20145-2006标准，EMC信息技术设备（ITE）B级测试，符合达到CLASS B级要求；\n31、信号输入：信号输入支持VGA、SDI、DVI、HDMI和DP。\n32、信号排线：导体材质，镀锡铜材质，绞合直径≥0.25mm；PVC绝缘护套最小厚度≥0.2mm，单根导体耐电压1500V/1minue，单根导体最大电阻≤300Ω/KM/20℃，符合RoHS2015/863/EU指令，工作范围温度：-30℃~75℃；\n33、智能除湿：支持智能除湿功能，开机后自动检测客户端末使用时长，智能匹配相应时间的除湿模式，让显示屏亮度逐渐提升，无需人工定期手动维护，除湿功能可手动开启和关闭；\n34、峰值功耗：≤420W/㎡；\n35、平均功耗：≤110W/㎡；\n36、工作时间：支持7*24小时无间断工作无故障，画面稳定；\n37、电源线缆：单股导体最大直径≤0.4mm，导体直流电阻（20℃）Ω/KM≤8，绝缘电阻（70℃）MΩ/KM≥0.009，绝缘线芯电压试验（AC 1500V 5min）不击穿；\n38、消影功能：消除十字架和列长亮功能，行和列消影重叠比Tn/Tm≤0.8%；\n39、盐雾测试：盐雾10级并符合GB/T10125-2012标准；\n40、校正曲线与图像增强：支持γ校正曲线≥20 条，可通过调整γ曲线提 升图像清晰度、对比度、饱和度、色度和流畅度等视觉效果；图像增强技术，图像边缘增强技术，使得显示效果更加清晰、逼真、立体感强烈，色彩更艳丽，具有动态静态图像自动补偿功能",7,"平方"]
[2,null,"电源，1. 保护功能：输入欠压保护，过载保护，短路保护，过压保护。异常解除，自动恢复正常工作；\n2. 输出功率：200W；\n3. 额定输入电压：200-240Vac；\n4. 输出电压：5V；\n5. 输出电流：0-40V；\n6. 稳压精度：±2%；\n7. 纹波及噪音：200mV；\n8. 输入电压范围：190-264Vac；\n9. 功率：88%；\n10. 工作温度.湿度：-30+60℃ ；\n11. 储存温度：-40+80℃；",24,"台"]
[3,null,"接收卡，1.为更好的帮助客户节约成本，减少故障点，降低故障率，特推出的一款高性价比产品。在充分利用通用接收卡的技术优势的基础上，将市场上最为常见的HUB75转接板集成到接收卡上，在保证高品质显示效果的前提下，更可靠，更省心，更实惠；\n2.集成8路HUB75接口，无需再配转接板，更方便，成本更低；\n3.减少接插连接件，减少故障点，故障率更低；\n4.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；\n5.全新灰度引擎，低灰度表现更佳；\n6.细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等问题；\n7.支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正；\n8.支持市场主流的常规芯片、PWM芯片、士兰芯片；\n9.支持静态到128扫之间的任意扫描类型；\n10.支持任意抽点，支持数据组偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏；\n11.支持任意抽行抽列；\n12.单卡支持16组RGB信号输出；\n13.支持超大带载面积；\n14.支持画面旋转；\n15.支持支持水平2~8折，垂直2~4折；\n16.支持固件快速升级和快速下发校正系数；\n17.支持标定标序；\n18.支持固件程序备份和回读；\n19.兼容千兆交换机、千兆光纤收发器、千兆光纤交换机；\n20.自带测试程序，可实现红、绿、蓝、白四种单色显示，横扫、竖扫等方式扫描显示；\n21.支持网口任意交换，不分输入输出，任意使用\n22.支持色温调节\n23.支持DC 3.8V~5.5V超宽工作电压；\n24.板卡尺寸 长86.8mm，宽91.7mm；\n25.输入电压 DC 3.8V~5.5V；\n26.额定电流 0.6A；\n27.额定功耗 3W；\n28.存储及运输温度 -40℃至125℃；\n29.工作温度 -25℃至75℃；\n30.抗人体静电能力 2KV；\n31.重量 61g；",22,"张"]
[4,null,"视频处理器，机箱规格  2U标准机箱\n1.专业级LED显示屏控制设备，具备强大的视频信号输入和处理能力的超4K专业主控，不仅支持DP 1.2 和HDMI 2.0接口的4K视频信号输入，同时支持HDMI 1.4及DVI接口的2K视频信号输入，支持多路信号间无缝切换。单机最大支持带载1048万像素点，其带载宽度最大可达16384像素点，高度最大可达8192像素点。\n2.支持1路DP 1.2、1路HDMI 2.0输入\n3.支持2路HDMI 1.4和2路DVI输入\n4.支持最大带载1300万像素，最宽16384像素，或最高8192像素\n5.支持最大输入分辨率4096×2160@60Hz，支持自定义分辨率设置\n6.支持20路千兆网口输出和2路万兆光纤口两种输出模式\n7.支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放\n8.支持6画面显示，位置，大小可自由调节\n9.支持精确颜色管理，调整显示屏色域\n10.支持视频同步锁相技术\n11.支持独立音频输入输出\n12.支持HDMI和DP音频解析输出\n13.支持LAN口控制\n14.支持手机端APP控制\n15.支持RS232串口协议控制\n16.支持主动式3D显示功能（选配）\n17.支持HDCP协议的高带宽数字内容保护技术\n18.支持亮度和色温调节\n19.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示\n20.电气规格：电源 AC100~240V，50/60Hz\n21.功率：50W\n22.通信距离 网线 建议超五类网线≤100m\n23.光纤 单模光模块（选配）：2km，20km\n24.工作环境：温度 -20℃~70℃/-4°F~158°F\n25.湿度：0%RH~80%RH，无冷凝\n26.存储环境：温度 -30℃~80℃/-22°F~176°F\n27.湿度：0%RH~90%RH，无冷凝\n28.设备规格：尺寸 W×H×L/482.6mm×88.0mm×414.1mm/19\"×3.5\"×16.3\"\n29.净重：4.8Kg/10.58lbs\n30.包装规格：尺寸 W×H×L/525.0×150.0×495.0mm3/20.7\"×5.9\"×19.5\"\n31.净重：1.8kg/3.97lbs",1,"台"]
[5,null,"钢结构，镀锌方管焊接+不锈钢包边         ",7,"平方"]
[6,null,"辅材，三芯电缆线  排线  网线",1,"项"]
[7,"桌面教学一体机","32寸教学一体机，背光类型 D-LED\n 分辨率 3840*2160\n 亮度 350cd/m²\n 屏对比度 5000:1\n 响应时间 6ms\n 像素点距 0.4298 mm x 0.4298 mm\n 帧频 60 Hz\n 视角 178°(H) / 178°(V)\n 色彩饱和度(x% NTSC) 72 %\n 可视面积 2159(H)mmx1214(V)mm\n 色彩度 1.07B(8bit)\n 寿命 50,000 hrs\n显示器主板接口参数 芯片 M6190\n 外接触摸接口（方形） 1 \n 外接信号输入接口 VGA×1 HDMI*1\n AV信号输入 1",1,"套"]
[8,"教室两侧","55寸监视器，55”钢化玻璃防暴高清监视器，自带拼接功能，专业拼接4K主板\n 1、 接入分辨率：3840×2160（4K），2560×1440（2K），1920×1080及以下；\n 2、屏幕比例：16:9；可视面积：1218×685mm；亮度：400cd/m²；\n 3、 对比度：3000:1；可视角：全视角；响应时间：5ms；\n 4、屏接口：V-by-one，最佳分辨率：3840×2160；\n 5、接口：2*HDMI、1*VGA、1*DVI、1*USB、1*AV in；标配：喇叭、HDMI线、遥控\n 6、单包尺寸： 1310×145×827mm；外箱2台/箱：1325×310×852mm\n 7、标配八字形底座，支持壁挂和吊装（自行采购支架，孔距：200×200mm）",2,"套"]
[9,null,"监视器吊架，壁挂式和前维护式安装要求：必须是承重墙；显示墙选用工业铝型材抗氧化支架含装修好结构，可以从支架直接安装、拆卸单元显示屏体，积木式堆叠安装，安装完成后，无任何金属钩针、无螺丝钉、无钢针等影响美观的辅助材料。不含封边。\n落地式和机柜式：主架起支撑、稳固作用，附架起安装、固定、维护作用，采用全铝合金材料制造，采用标准化设计，固定水平硬地上，保证DID拼接单元间的最小间距拼接；（机柜只包含前封板，和两侧封板）",1,"套"]
[10,null,"多屏信号控制器",1,"台"]
[11,"音响系统","专业音箱，1、频率范围 65Hz-22KHz\n2、额定功率 150W                                                                        3、灵敏度 94dB\n4、最大声压级：(峰值) 122dB\n5、额定阻抗 8Ω                                                                         6、低音单元 1*8\"(35mm音圈)\n7、高音单元 1*25mm压缩驱动器\n8、输入连接 NL4(1+,1-)\n9、覆盖角度HXV 90度X50度                                                              10、箱体表面 黑色耐磨金钢砂细漆\n安装 M8吊装点、支撑座\n尺寸(mm)\n(宽*高*深) 258X414X260\n净重 8.1Kg",4,"只"]
[12,null,"专业功放，1、8Ω立体声功率：350W*2、4Ω立体声功率：550W*2、8Ω桥接功率：1100W\n2、频率响应：20Hz-20KHz（±0.5dB）                                                                                                 3、总谐波失真（正常工作条件，1KHz/8Ω）＜0.05%                                                                       4、信噪比（1KHz，0.775VA计权）≥102dB                                                                                          5、阻尼系数：＞300                                                                                                                          6、转换数率：＞10V/us                                                                                                                           7、输入灵敏度：0.775V/1V/32dB                                                                                                           8、输入阻抗（平衡/不平衡） 20KΩ/10KΩ                                                                                                 9、电压增益(1KHz/8Ω/0.775V)：36.7dB                                                                                                                       10、输出类别： Class H                                                                                                                     11、冷却：无极风扇调速，由前向后出风                                                                                                  12、保护功能：软启动/直流/短路/过载/过热保护/失真限压/高频压限//开音量淡入                                               \n13、尺寸：483*319.5*88MM                                                                                                                14、重量：15.5KG",2,"台"]
[13,null,"调音台，产品特性：\n●2编组4母线调音台 （带USB连接口输入）\n●8路线路输入+2组立体声输入,内置16种数码效果器\n●内置多格式蓝牙MP3播放器,MP3音源可转入本机立体声声道进行调音或混合\n●分路3段美式EQ,带衰减,2路AUX输出.编组选择按键,另设有监听功能.\n●6路母线(BUS):主输出+两编组+监听室输出+录音输出与返回\n●在无需外置设备下可独立完成6路不同音源的输出.\n●1路AUX外接与返回,双7段图视均衡\n●100MM长行程推子控制.\n●内置48V幻象供电,内置80V-240V宽电压工作电源.\n(带可调频独立低音炮输出,可选装机柜侧翼)                                                                                                                                                      尺寸：43.4X44.5X10.5",1,"台"]
[14,null,"反馈抑制器，本产品具有全自动检测现场啸叫点功能，通过DSP系统对声音进行过滤\n、低音补偿自动混音、智能高速反馈处理；全数字化最大限度消除回输，同\n时使用多个话筒时，自动适应声学环境，无需调试，快速校正功能，保证音\n质，减少延时，高中低三档输入电平选择，防止峰值输入失真，有效增加话\n筒拾音距离30~100cm。                                                                                                                                                                                   额定电压：220V~±10% 50Hz\n消耗功率：7W\n取样频率：32KHz\n频率响应：125Hz~15KHz (语音模式)\n          20Hz~15KHz (音乐模式)\n失 真：<0.1% @ 1KHz\n信 噪 比：>90dB\n信号延迟：7ms (音乐模式)\n          11ms (语音模式)\n输入阻抗：20KΩ\n输出阻抗 (平衡)：200Ω\n温度范围：-10~55°C\n重 量：   2.5kg\n尺 寸：   480X250X44mm\n(系统调试过程中出现多次啸叫后)出现音质异常，请将音量\n适当减少，然后按下本机快速校正按钮，此时会随机产生几秒钟- 6dB的噪\n声，音质随之恢复正常。                                      ",2,"台"]
[15,null,"电源时序器，① 亚克力面板及接地柱：拆掉亚克力面板即可将电源线接入空气开关给时序器及系统\n供电（注意：地线需跟接地柱用M4螺丝锁紧，以确保机箱接地）。\n② 空气开关：当发生过载或短路时此开关会自动断开，可有效保护电力系统安全；\n③ 电压表头：实时显示电力系统的电压。\n④ 辅助多功能插座：此多功能插座是直通的（用于给笔记本电脑等提供电源）。\n⑤ 通道指示灯：指示灯亮表示此通道已供电，不亮表示此通道已断开。\n⑥ 时序开关：当时序开关开时，CH1-CH8每间隔1秒顺序开启，当时序开关关时，\nCH8-CH1每间隔1秒顺序关闭。\n⑦ 多功能插座：此8路多功能插座具有时序功能，单路最大可承受30A/10S电流。\n⑧ OUTPUT：具有联机功能，与下一台机的INPUT相连即可实现联机功能(主机)。\n⑨ INPUT：具有联机功能，与上一台机的OUTPUT相连即可实现联机功能(从机)。\n⑩ RJ_45接口，可以与中控机通信，通过上位机可单独控制某一台机某一通道。\n⑪ RS_232接口，可以与中控机通信，通过上位机可单独控制某一台机某一通道。\n⑫ DC遥控接口，通过3.5mm耳机插头输入DC电压顺序开机；无DC电压逆序关机。                       输入电压：全电压 100～260 VAC\n输入容量：最大输入63A(220 VAC)电流容量\n输出容量：单通道最大输出30A/10S (220 VAC),额定输出16A\n可控通道：8通道有时序功能\n时序时间：每通道之间间隔1秒\n尺寸：480×212.5×44 mm\n毛重/净重：3.65/2.8kg (±0.5kg)",2,"台"]
[16,null,"无线手持麦克风（一拖二），H-700惠威U段无线话筒                                                                                                                                                  主要技术参数：                                                                                                                                                                   频率范围: UHF610-780MHz\n频率稳定度: ±0.05﹪\n动态范围: ﹥80dB\n调制方: FM\n频率响应: 60Hz-14KHz\n信噪比: ≥80dB\n邻频干扰比: ≥80dB\n镜像干扰比: ≥80dB\n使用范围: ≥40米 Meters(开阔地)\n接收机供电: DC13-15V\n发射器供电: 1.5V",2,"套"]
[17,null,"无线头戴麦克风（一拖二），H-700惠威U段无线话筒                                                                                                                                                  主要技术参数：                                                                                                                                                                   频率范围: UHF610-780MHz\n频率稳定度: ±0.05﹪\n动态范围: ﹥80dB\n调制方: FM\n频率响应: 60Hz-14KHz\n信噪比: ≥80dB\n邻频干扰比: ≥80dB\n镜像干扰比: ≥80dB\n使用范围: ≥40米 Meters(开阔地)\n接收机供电: DC13-15V\n发射器供电: 1.5V",2,"套"]
[18,null,"无线会议麦克风（一拖二），H-700惠威U段无线话筒                                                                                                                                                  主要技术参数：                                                                                                                                                                   频率范围: UHF610-780MHz\n频率稳定度: ±0.05﹪\n动态范围: ﹥80dB\n调制方: FM\n频率响应: 60Hz-14KHz\n信噪比: ≥80dB\n邻频干扰比: ≥80dB\n镜像干扰比: ≥80dB\n使用范围: ≥40米 Meters(开阔地)\n接收机供电: DC13-15V\n发射器供电: 1.5V",1,"套"]
[]
[]
["四、直播设备采购（暂定）"]
[1,"相机设备","摄像机，便携标准镜头套装",1,"台"]
[2,null,"相机支架",1,"套"]
[3,null,"视频线5m",1,"根"]
[4,"电脑设备","组装机，I5 12400F/挑战者B760M/盈通3060/金邦16G（8G*2）/海康 515G固态",1,"台"]
[5,null,"显示器27寸，AOC",1,"台"]
[6,null,"麦克风，无线、夹胸单套配2个话简",1,"套"]
[7,null,"转换线5m",1,"根"]
[8,null,"电视大屏70寸",1,"台"]
[9,null,"电视支架",1,"套"]
[10,"灯光设备","柔光灯，95cm深口八角顶灯*1；65cm球形柔光灯*2；配套灯架",1,"套"]
[]
["五、弱电监控/中控集成部分"]
[1,"中控","主机，配置：I5,16G,512G",1,"台"]
[2,null,"中控管理主机，1 PLC可编程控制器 \n2 输入输出扩展模块 \n3 485通讯扩展板 \n4 电控柜箱体\n5 开关电源 \n6 断路器 20A \n7 指示灯 白色 \n8 旋钮开关 \n9 熔断器\n10 中间继电器",1,"台"]
[3,null,"中控软件，1、统一的操作界面，界面简介、直观，通过按键可进行音频信号的分区和信号处理、灯光的开关和亮暗、投影机和控制电脑等设备的开关机等操作，也可对各展区的多媒体演示资料进行增加、删除等编辑操作，还能以图示化的方式实时显示设备的运行状态。\n2、系统软件 Gx-Developer 8.0 \n3、过程控制系统应用软件\n4、多媒体展项音源切换软件",1,"套"]
[4,null,"移动控制端，Android系统",1,"台"]
[5,"机房","机柜，600*800*1200",1,"台"]
[6,null,"显示器，22寸无边框",1,"台"]
[7,null,"无线AP，1、千兆以太网口≥1个，RJ-45 Console管理口≥1个，USB接口≥1个；\n2、支持2x2 MIMO，2.4G最大传输速率≥300Mbps，5G最大传输速率≥867Mbps，整机最大传输速率≥1167Mbps（提供官网截图及官网链接证明投标人公章）；\n3、AP提供二层广播、静态 IP 地址、DHCP Option43、DNS 域名发现等多种AC接入机制；（提供官网截图及官网链接证明）；\n4、支持802.1x、CA 证书、Portal、短信、微信 小程序、二维码授权、WAPI、调查问卷、人脸识别等认证方式；\n5、AP支持VPN功能，可以实现接入 AP 的无线用户直接访问企业内网资源共享，分支无需部署 VPN 设备，节省了分支组网的网络部署成本。（提供官网截图及官网链接证明并加盖投标人公章）；\n6、支持 TKIP 和 AES(CCMP)等加密方式，AP 具备 WIDS(无线入侵检测)/WIPS（无线入侵防御）、非法接入点的检测及反制、防 ARP 欺骗、DOS 攻击防御、无线东西向流量安全等一系列无线安全防护功能；\n7、支持基于用户数、信号强度、信道利用率的智能负载均衡，自动平衡各AP之间的接入压力；",4,"个"]
[8,null,"千兆管理交换机24口，1.千兆电口≥24个，1个Console口； \n2.交换性能≥256Gbps/2.56Tbps；包转发率≥27Mpps/102Mpps；\n2.支持≥16K MAC地址；\n3.支持通过控制平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换，\n4.三层功能：支持静态路由、OSPF、RIP等动态路由；\n5.支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，要求配对的设备有独立的控制平面；\n6.为保证内网安全性，防止病毒在内网横向传播，要求交换机具有东西向风险流量安全功能。",1,"台"]
[9,null,"POE接入交换机8口",1,"台"]
[10,"系统集成","网络线材",3,"米"]
[11,null,"光纤HDMI，30-50米HDMI信号传输",7,"根"]
[12,null,"安装调试",1,"项"]
["小计："]
["六、电料部分"]
[1,"电线管材","基础电缆线，电源线，接线盒等",157,"平方"]
[2,"灯具","成品采购筒灯、长条灯等安装",1,"项"]
[3,"插座开关","五孔插座、地插、网络插座、电源开关等",1,"项"]
[4,"顶部软膜灯箱","1、工作范围：顶部定制软膜灯箱,铝合金框架内嵌安装，超薄灯箱布，防火涂料, 软膜表面平整无褶皱，绷紧无缝隙。发光均匀，视觉舒适，无眩光。\n2.软膜材质： 高品质纳米聚氯乙烯（PVC） 材料，表面经特殊处理。\n3.软膜类型： 哑光面（缎光面），以确保光线柔和均匀，无眩光。\n4.防火等级： 燃烧性能必须达到 B1级（难燃材料）。\n5.环保标准： 不含镉、甲醛等重金属及有害物质。\n6.透光率： ≥ 65% 。\n7.颜色： 提供小样确认。",30,"平方"]
[5,"配电箱","1、名称：配电箱\n2、安装方式：底边距地1.5m安装，壁挂明装（嵌入安装）\n3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线",1,"个"]
[6,"灯带","展厅定制灯带",60,"米"]
[7,"多媒体辅材","打标签、扎带、胶布等",1,"项"]
[]
["七、其他部分"]
[1,"运费","货物货运车辆",4,"辆"]
[2,"垃圾清理","拆除及施工现场后期施工垃圾清理、外运",3,"辆"]
[3,"脚手架","租赁脚手架",1,"项"]
[4,"整体保洁","开荒精细保洁",1,"项"]
[]
["电商录播室含税总计："]

{"sheet":"直播电商","index":1,"n_rows":43,"n_cols":8,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,2,6],[6,0,6,5],[7,0,7,6],[31,0,31,5],[32,0,32,6],[35,0,35,5],[36,0,36,5],[41,0,41,5],[42,0,42,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["直播电商一体化工作站升级改造报价清单"]
["序号","服务（项目）名称","费用构成","数量","单位","单价（元）","总价（元）","备注"]
["一、拆除部分"]
[1,"墙面铲除","原墙皮铲除、墙面打磨",200,"平方"]
[2,"地面拆除","原地面拆除",350,"平方"]
[3,"成品保护","拆除时保护部分墙面顶面",1,"项"]
["小计：",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["二、直播室改造部分"]
[1,"地面铺设","1、地面水泥找平，1:3 干硬性水泥砂浆结合层，素水泥浆一道，20 厚 1:3 水泥砂浆保护层\n2、定制木纹地砖铺设\n3、完工后成品保护",350,"平方"]
[2,"室内防水","1、靠窗位置墙面防水\n2、墙面涂刷3遍防水涂料",40,"平方"]
[3,"走廊、直播间部分墙面粉刷","1、基层处理\n2、墙面打磨\n3、901胶混合腻子批刷乳胶漆两遍",225,"平方"]
[4,"教室墙面美工","1、定制雕刻造型\n2、定制画面\n3、定制立体雕刻字",1,"项"]
[5,"直播间内部走廊墙面美工","1、定制雕刻造型\n2、定制画面\n3、定制立体雕刻字",1,"项"]
[6,"入口处-防火门","1、定制入口处1.5m*2.2m防火门\n2、不锈钢门套，定制木色漆\n3、定制智能门锁带电机",1,"套"]
[7,"走廊铝板","1、定制2.5mm白色铝扣板\n2、螺栓固定安装",110,"平方"]
[8,"金属踢脚线","定制金色金属踢脚线",110,"m"]
[9,"走廊-墙面美工","1、定制雕刻造型\n2、定制画面\n3、定制立体雕刻字",1,"项"]
[10,"外部走廊-玻璃美化","1、定制玻璃装饰膜",1,"项"]
[11,"外部走廊-消防栓暗门","1、框架9.5mm石膏板面层刷乳胶漆\n2、门扇热镀锌钢骨架，外面层（同周边材质）\n3、门洞侧9.5mm厚石膏板,喷白色无机涂料\n4、五金材料、品种、规格：成品门吸、铸铁天地门轴",3,"扇"]
[12,"外部走廊-玻璃门","1、定制1.5m*2.2m双开12mm钢化普白玻璃门\n2、不锈钢门套\n3、定制人脸识别门锁，采用电子联锁系统（磁力锁）\n4、定制玻璃装饰膜",6,"套"]
[13,"包柱","1、定制木工板、木饰面包柱\n2、定制美工画面、迷你发光字\n3、暗藏灯带",2,"根"]
[14,"直播间-玻璃门","1、定制0.9m*2.2m单开12mm钢化普白玻璃门\n2、不锈钢门套\n3、定制玻璃装饰膜",8,"套"]
[15,"直播间-55寸电视机","1、55英寸（对角线测量）。\n2、分辨率： 4K超高清（3840 x 2160像素），画质清晰细腻。\n3、智能系统： 普遍搭载VIDAA系统（海信自研系统，操作流畅简洁）或Android TV（国内较少），支持联网和安装应用。\n4. 内容平台： 内置或聚合了主流视频平台，如爱奇艺、腾讯视频、芒果TV、哔哩哔哩等。\n5、接口： 通常配备：\n   · HDMI 2.0/2.1接口（通常2-3个，用于连接游戏机、音响、机顶盒）\n   · USB接口（用于播放本地视频、图片、安装软件）\n   · AV输入、光纤音频输出、网线接口等。",1,"台"]
[16,"装饰画","内部成品装饰画",3,"个"]
[17,"5号直播间-窗户更换","1、定制外推式窗户\n2、钢化玻璃密封胶条",6,"平方"]
[18,"5号直播间-墙面美工","1、定制雕刻造型\n2、定制画面\n3、定制立体雕刻字",1,"项"]
[19,"化妆台","成品采购",2,"个"]
[20,"定制烤漆直播台","1、定制白色木结构烤漆展示台\n2、定制校徽LOGO镶嵌\n3、柜体开槽暗藏发光灯带",2,"个"]
[21,"企业展厅-85寸电视机","1、屏幕尺寸： 85英寸（对角线测量）。\n2、分辨率： 目前几乎全部是 4K超高清（3840 x 2160像素），画质清晰细腻。\n3、智能系统： 普遍搭载VIDAA系统（海信自研系统，操作流畅简洁）或Android TV（国内较少），支持联网和安装应用。\n4、内容平台： 内置或聚合了主流视频平台，如爱奇艺、腾讯视频、芒果TV、哔哩哔哩等。\n5、接口： 通常配备：\n   · HDMI 2.0/2.1接口（通常2-3个，用于连接游戏机、音响、机顶盒）\n   · USB接口（用于播放本地视频、图片、安装软件）\n   · AV输入、光纤音频输出、网线接口等。",1,"台"]
[22,"信息发布客户端","基于安卓",2,"套"]
[23,"壁挂伸缩支架","壁挂式和前维护式安装要求：必须是承重墙；显示墙选用工业铝型材抗氧化支架含装修好结构，可以从支架直接安装、拆卸单元显示屏体，积木式堆叠安装，安装完成后，无任何金属钩针、无螺丝钉、无钢针等影响美观的辅助材料。不含封边。",2,"个"]
["小计："]
["三、电料部分"]
[1,"插座开关","五孔插座、地插、网络插座、接线盒、电源开关等",1,"项"]
[2,"辅材","打标签、扎带、胶布等",1,"项"]
["小计："]
["四、其他"]
[1,"运费","货物货运车辆",2,"辆"]
[2,"垃圾清理","拆除及施工现场后期施工垃圾清理、外运",2,"辆"]
[3,"施工脚手架","租赁脚手架",1,"项"]
[4,"整体保洁",null,1,"项"]
["小计："]
["直播一体化工作站含税总计："]